洛阳职业技术学院电商物流学院机房搬迁项目采购需求
	序号
	产品名称
	设备描述
	单位
	数量
	备注

	1
	六类非屏蔽网线
	产品类型:六类非屏蔽 4 对 8 芯双绞线，CAT6 UTP，带宽250MHz，支持千兆以太网传输性能，符合IS0/IEC-11801、ANSI/TIA-568.2-D、YD/T1019标准。
导体:实心无氧铜导体,99.99%无氧铜。
结构:非屏蔽 UTP，内部带十字骨架隔离，隔离四对线，减少线对间串扰，提升传输性能。
包装：305 米 / 箱，整箱无接头；
	箱
	42
	

	2
	水晶头
	国标六类水晶头
	盒
	12
	

	3
	理线架
	国标网络理线架，SPCC冷轧钢板1.0/1.2mm。
	个
	15
	

	4
	电源线1
	主电源线，国标RVV3*4²铜芯线缆
	米
	1200
	

	5
	电源线2
	分支电源线，国标RVV3*2.5²铜芯线缆
	米
	400
	

	6
	电源线3
	分支电源线，国标RVV3*1.0²铜芯线缆
	米
	900
	

	7
	电源线4
	RVV4*0.5²铜芯线缆，幕布控制线缆
	米
	100
	

	8
	电源线5
	主电源线，BV4²铜芯线缆
	米
	900
	

	9
	音响线
	[bookmark: _GoBack]2*100芯无氧铜音箱喇叭线 100米/盘
	盘
	2
	

	10
	桥架1
	金属桥架，100mm*50mm桥架材料费
	米
	180
	

	11
	桥架2
	金属桥架，50mm*50mm桥架材料费
	米
	300
	

	12
	PVC线槽1
	50mm*20mmPVC线槽
	米
	100
	

	13
	PVC线槽2
	60mm*40mmPVC线槽
	米
	100
	

	14
	不锈钢地槽
	地面布线使用，定制不锈钢地槽，地面根据现场使用定制宽窄
	根
	20
	

	15
	排插1
	国标4位带开关插座
	个
	51
	

	16
	排插2
	国标2位带开关插座
	个
	8
	

	17
	电源一键启动设备
	含空开、继电器、配电箱及内部线材，对现有机房电源线路进行改造施工，实现机房一键断电和送电。
	套
	12
	

	18
	视频线
	20米VGA或HDMI线，根据现有旧设备进行配线，长度根据现场位置进行配置
	根
	12
	

	19
	投影吊架
	国产2米伸缩投影机吊架
	套
	5
	

	20
	施工辅料
	综合布线及多媒体安装辅料，标签、扎带、三通、胶布、燕尾丝、胀管、穿线管等辅材辅料
	批
	12
	

	21
	综合布线施工费
	计算机教室内，电脑桌椅摆放固定、强弱电线缆综合布线。含机柜电源、网线敷设及交换机的安装。
	点
	538
	

	22
	桥架安装施工费
	金属桥架安装，含安装所需材料
	米
	480
	

	23
	多媒体设备安装费
	教室内多媒体控制台、音响、话筒、投影、幕布、大屏等多媒体设备拆卸安装及调试，包含安装所需的各类连接线。
	套
	12
	

	24
	技术服务
	拆挪设备后，对设备安装检修，技术人员对520台电脑进行检查、整备、按教室使用要求摆放到位，问题电脑进行调整和维修。对12间计算机网络进行调试，保证教室网络使用正常。
	项
	12
	

	其他要求：
1、 投标人须提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准或本招标文件规定标准的、供货渠道合法的全新合格产品。所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保规定。
2、 本项目所涉及的桥架安装、线缆敷设等施工应符合相关验收规范、标准（包括不限于：《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013、《综合布线系统工程验收规范》GBT 50312-2016等），投标人对工程质量负责。
3、 投标报价是履行合同的最终报价，均为人民币报价。包括本招标项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。



